1. 先到機構home原點
2. 以機構home點為0，設定MinLimit及MaxLimit，單位為mm
3. 以機構home點為0，設定HomePos，單位為mm
4. 設定scale(pulse/mm)，機構正向為+，機構負向為-

(控制正向)

-scale

+scale

機構原點

機構原點

座標原點

MaxLimit

MinLimit